**Скидання звуку клавіатури – натиснути \***Для скидання внутрішнього звукового оповіщення необхідно натиснути на клавіатурі кнопку \*

Телефон ПЦС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер об’єкту:

Ваша адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Терміновий виклик охорони – утримувати 3 сек. кнопку 0**

**Постановка на охорону – *код* #**Введіть код та підтвердьте його кнопкою #. Режим охорони буде включений у групі/групах, до яких надано доступ для користувача

**Зняття з охорони (скидання тривоги) – *код* #**Якщо система під охороною, для зняття з охорони та скидання тривоги необхідно ввести код та підтвердити його кнопкою #

**Перегляд наявних аварій – утримувати кнопку 7 або можна ввести 7#**Натисніть та утримуйте на протязі 3 сек. кнопку 7. Інформацію про аварії показують світлодіоди з цифрами у відповідності:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 – Основне живлення | 5 – Неспр. модуля розширення | 9 – Тампер радіодатчиків |
| 2 – Акумулятор | 6 – Тампер або відкл. зчитувача | 10 – Розряд батар. радіодатчиків |
| 3 – Вихід сирени | 7 – Тампер корпуса ППК | 11 – Проблеми із живленням ППК |
| 4 – Несправність зв’язку | 8 – Тампер або відкл. клавіатури |  |

**Зміна коду (пароля) користувача – *код* \*2 1# 01 1# 5678##**Додавати, видаляти або змінювати код доступу користувачів може тільки користувач №1 (адміністратор).  
Для входу в режим, необхідно ввести код першого користувача (заводський 1234), потім \*2, пролунають три звукових сигнали підтвердження, почнуть блимати світлодіоди ЖИВЛЕННЯ, АВАРІЯ, МОДЕМ, далі вводиться номер користувача для редагування 1-64 та підтверджується натисканням кнопки #, пролунають сигнали підтвердження, далі вводяться дві цифри дії користувача згідно таблиці, пролунають сигнали підтвердження, потім натискаючи кнопки 1-8 вказуються доступні групи та підтверджуються натисканням #, далі водиться новий код і підтверджується натисканням #

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число** | **Дія** | **Число** | **Дія** |
| 01 | Групи постановка і знімання | 04 | Групи часткова постановка |
| 02 | Групи тільки постановка | 05 | Групи часткова пост. та знім. |
| 03 | Групи тільки знімання |  |  |

Після підтвердження можна продовжити редагування користувачів або вийти із режиму натиснувши #. Для видалення користувача необхідно ввести його номер та двічі натиснути #  
Приклад, код адміністратора 1234 змінюємо на 5678: 1234\*2 1(номер користувача)# 01 1#(група 1) 5678(новий код)#

**Виключення зон (Тимчасове) – *код* \*4 1# 0#**Функція дозволяє виключити зони, якщо потрібен обхід пошкоджених сповіщувачів або постановка на охорону тільки частини системи. Необхідно ввести: [код користувача] [\*] [4], потім номер зони 1-64 та натиснути #, після чого на світлодіоді зони 1 вказується фактичний стан, натисканням кнопок 0 або 1 змінюється стан зони, для завершення натискається #. У режимі виключення світлодіод зони рідко блимає, а після постановки на охорону відключається

**Перегляд стану зв’язку – натиснути й утримувати принаймні 3 сек. кнопку 9**Підчас утримування на індикаторах зон відображається:  
**Зона 1-4** – світить рівень сигналу GSM від 1 до 4 (якщо не показується немає реєстрації в мережі оператора);  
**Зона 5** – блимає якщо є в наявності повідомлення для передачі;  
**Зона 6** – світить при відкритому GPRS з’єднанні.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зона** | **Знаходиться** | **Зона** | **Знаходиться** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

cv190722